**Rodzaj pojazdu – samochód typu minibus o dmc do 3,5t**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Dopuszczalna masa całkowita – w granicach 2 500 kg ÷ 2 900 kg.
3. Ilość rzędów siedzeń - 3.
4. Ilość miejsc – 9.
5. Kanapa 2 i 3 rzędu siedzeń – dzielona 1/3 – 2/3 lub każdy fotel oddzielny.
6. Pojemność bagażnika do dachu przy 3 rzędach siedzeń: min. 1500 l.
7. Ładowność: min. 900 kg.
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
10. z prawej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
11. z tyłu – oszklone, dwuskrzydłowe otwierane na boki lub klapa unoszona do góry.
12. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
13. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
14. Silnik – wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 120 KM.
15. Skrzynia biegów – manualna.
16. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i hamulcami tarczowymi lub hamulcami bębnowymi z tyłu, z ABS z rozdziałem siły hamowania i wspomaganiem hamowania nagłego.
17. Kolor pojazdów – biały.
18. Wyposażenie pojazdu:
19. radio samochodowe z głośnikami,
20. zestaw głośnomówiący bluetooth,
21. klimatyzacja,
22. czujniki parkowania przód + tył,
23. tempomat,
24. gaśnica,
25. apteczka,
26. koło zapasowe o takim samym typie i rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
27. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
28. trójkąt ostrzegawczy,
29. podnośnik,
30. klucz do kół,
31. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób oraz bagażnik,
32. immobiliser,
33. centralny zamek zdalnie sterowany,
34. autoalarm,
35. hak holowniczy.
36. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
37. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.