**Rodzaj pojazdu – Ciągnik siodłowy**

Wymagania:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Dopuszczalna masa całkowita (zestawu) – od 38t do 42 t.
3. Rozstaw osi – od 3500 mm do 4000 mm.
4. Napęd 4x2.
5. Kabina 2 miejscowa, sypialna, zawieszona pneumatycznie.
6. Silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 430 KM.
7. Zbiornik paliwa (1 lub 2) łącznie min. 450 l.
8. Automatyczna skrzynia biegów.
9. Dwie osie, oś napędowa z kołami bliźniaczymi.
10. Koło zapasowe.
11. Dodatkowe osłony chroniące silnik.
12. Klimatyzacja.
13. Tempomat.
14. Wielofunkcyjna kierownica.
15. Blokada dyferencjału.
16. Lodówka.
17. Radio z głośnikami.
18. Zestaw głośnomówiący Bluetooth.
19. Tachograf.
20. Trójkąt.
21. Apteczka.
22. Klucz do kół + lewarek.
23. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.
24. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.