**Rodzaj pojazdu – samochód osobowy typu VAN**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Samochód fabrycznie nowy.
2. Dopuszczalna masa całkowita – w przedziale od 2000 kg do 2200kg.
3. Ilość rzędów siedzeń - 2.
4. Ilość miejsc z kierowcą – 5.
5. Ładowność: min. 600 kg.
6. Wymiary zewnętrzne samochodu:
   1. długość całkowita: od 4650 mm do 4850 mm
   2. szerokość (bez lusterek): od 1750 mm do 1950 mm
   3. wysokość w przedziale: od 1700 mm do 1900 mm
7. Drzwi:
8. z lewej strony – 1 lub opcjonalnie 2, w tym przednie oszklone odchylne opcjonalnie drugie oszklone przesuwne,
9. z prawej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
10. z tyłu – oszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki.
11. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
12. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
13. Silnik – wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100 KM.
14. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
15. Skrzynia biegów – 6 biegowa manualna
16. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i hamulcami tarczowymi lub hamulcami bębnowymi z tyłu, z ABS z rozdziałem siły hamowania.
17. Kolor pojazdu – biały.
18. Wyposażenie pojazdu:
19. radio samochodowe z głośnikami,
20. zestaw głośnomówiący bluetooth,
21. średnica kół min 15”,
22. opony wielosezonowe,
23. chlapacze przy każdym kole
24. klimatyzacja manualna,
25. czujniki parkowania przód + tył,
26. tempomat,
27. gaśnica,
28. apteczka,
29. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
30. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
31. trójkąt ostrzegawczy,
32. podnośnik,
33. klucz do kół,
34. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób oraz bagażnika,
35. immobiliser,
36. centralny zamek zdalnie sterowany,
37. autoalarm,
38. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
39. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.