# Załącznik nr 3 do SWZ - formularz Oferty (WZÓR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wykonawca***  …………………………………………………  ……………………………………………….  *Nazwa i adres* |  | ***Zamawiający***  **PGE Dystrybucja S.A.**  w imieniu i na rzecz której działa:  **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok**  ul. Elektryczna 13  15-950 Białystok |

## OFERTA

## Dotyczy postępowania zakupowego nr POST/DYS/OB/LZA/03124/2024 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne projektowanie i wykonywanie elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działania Rejonu Energetycznego Ełk obszar XII miejsko-wiejski: Gmina Orzysz*.*

**WYKONAWCA składający Ofertę:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON |
| **Wykonawca[[1]](#footnote-2)** |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie niniejszej Oferty:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Firma i adres** |  |
| **Telefon** |  |
| **e-mail** |  |

**CENA OFERTY[[2]](#footnote-3):**

**Oferowane ceny jednostkowe netto elementów zamówienia Umowy ramowej przedstawia tabela poniższej**

| Lp | Opis | Jednostka | Jednostkowa cena ofertowa netto | Cena maksymalna netto  (Obszar miejsko-wiejski) | Waga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie zasadniczej. | szt. |  | 2 800 | 0,01 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych | szt. |  | 3 400 | 0,02 |
| 3 | Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza odbiorcy kablem o przekroju do YAKXS 4x70 mm2 włącznie. Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla. | szt. |  | 2 200 | 0,03 |
| 4 | Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza kablowo pomiarowego kablem YAKXS 4x120 mm2 lub YAKXS 4x240 mm2. Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla w złączu, ułożenie wymaganych zapasów kabla. | szt. |  | 2 800 | 0,02 |
| 5 | Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza do złącza odbiorcy kablem o przekroju do YAKXS 4x70 mm2 włącznie . Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla | szt. |  | 2 300 | 0,03 |
| 6 | Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza lub stacji transformatorowej SN/nN do złącza kablowo pomiarowego kablem o przekroju YAKXS 4x120 mm2 lub YAKXS 4x240 mm2 . Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podłączenie kabla w złączach lub stacji transformatorowej oraz ułożenie wymaganych zapasów kabla | szt. |  | 2 700 | 0,01 |
| 7 | Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x35 mm2 do 4x70 mm2. Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6 m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza. | szt. |  | 2 100 | 0,03 |
| 8 | Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x120 mm2 do 4x240 mm2. Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6 m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza. | szt. |  | 2 700 | 0,03 |
| 9 | Podłączenia złącza w miejscu istniejącego zapasu kabla YAKXS do przekroju 4x240 mm2 włącznie. Pozycja obejmuje: odkopanie zapasu kabla, przecięcie, wprowadzenie do złącza i podłączenie kabla. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza | szt. |  | 1 800 | 0,02 |
| 10 | Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x35 mm2 cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów, | metr |  | 190 | 0,06 |
| 11 | Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x50 mm2 ,cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów. | metr |  | 190 | 0,06 |
| 12 | Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x70 mm2 cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów. | metr |  | 200 | 0,06 |
| 13 | Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x120 mm2 cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów. | metr |  | 250 | 0,01 |
| 14 | Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x240 mm2,cena obejmuje uśredniony koszt układania rur osłonowych i przewiertów. | metr |  | 280 | 0,01 |
| 15 | Wykonanie złącza ZK1 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key | szt. |  | 2 300 | 0,03 |
| 16 | Wykonanie złącza ZK1 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie i podłączenie kabla odejściowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 3 200 | 0,03 |
| 17 | Wykonanie złącza ZK2 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 3 400 | 0,03 |
| 18 | Wykonanie złącza ZK2 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 4 300 | 0,03 |
| 19 | Wykonanie złącza ZK3 + ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 3 900 | 0,03 |
| 20 | Wykonanie złącza ZK3 + ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 4 500 | 0,03 |
| 21 | Wykonanie złącza ZK4+ZP1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 4 300 | 0,03 |
| 22 | Wykonanie złącza ZK4+ZP2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 4 900 | 0,03 |
| 23 | Wykonanie złącza ZK1. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym), demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 1 800 | 0,03 |
| 24 | Wykonanie złącza ZK2. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje kosztu uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym), demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 2 200 | 0,03 |
| 25 | Wykonanie złącza ZK3. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym), demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 2 700 | 0,03 |
| 26 | Wykonanie złącza ZK4. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnego i wyposażonego złącza kablowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia. (złącze z podstawami lub rozłącznikami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe – zgodnie z projektem technicznym), demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 3 300 | 0,03 |
| 27 | Wykonanie złącza pomiarowego. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key | szt. |  | 2 000 | 0,02 |
| 28 | Wykonanie złącza pomiarowego wolnostojącego. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki z fundamentem, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key. | szt. |  | 2 100 | 0,02 |
| 29 | Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 00), rozłącznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 00) rozłącznika typu RBP (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 000) lub podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe | szt. |  | 1 000 | 0,02 |
| 30 | Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 1, 2, 3), rozłącznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 1, 2, 3) wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe | szt. |  | 1 100 | 0,03 |
| 31 | Dostosowania złącza do montażu układu pomiarowego półpośredniego - pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i montażu (lub wymiany) przekładników, dostosowanie obudowy oraz uzgodnienie schematu połączeń w PGE. | szt. |  | 5 700 | 0,03 |
| 32 | Budowa słupa typu ŻN w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem oraz demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia. | szt. |  | 2 600 | 0,01 |
| 33 | Budowa słupa typu E 10,5/2,5 do E 10,5/6 lub E 12/2,5 do E 12/6 w linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia. | szt. |  | 3 800 | 0,02 |
| 34 | Budowa słupa typu E 10,5/10 do E 10,5/15 lub E 12/10 do E 12/15 w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia. | szt. |  | 4 200 | 0,02 |
| 35 | Montaż pojedynczego ogranicznika przepięć na linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: zakup, montaż wraz z podłączeniem do przewodów roboczych, koszt uziemienia. | szt. |  | 240 | 0,01 |
| 36 | Montaż rozłącznika słupowego trójbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaż rozłącznika wraz z uziemieniem i podłączeniem, wyposażenie w bezpieczniki. | szt. |  | 2 600 | 0,03 |
| 37 | Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie zasadniczej 200-400 m | szt. |  | 1 300 | 0,01 |
| 38 | Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych 200-400 m | szt. |  | 2 100 | 0,02 |

## OŚWIADCZENIA I INFORMACJE:

**My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje**:

* + - 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 1.2 Załącznika nr 2 do SWZ.
      2. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenie/a o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. ppkt 1) - 4) Załącznika nr 2 do SWZ (zgodnie z pkt. 9.4.3.1. - 9.4.3.4. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.) składamy w odrębnym oświadczeniu, które przekazujemy w załączeniu.
      3. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.
      4. Podane elementy ceny obejmują przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Projekcie Umowy ramowej stanowiącym Załącznik do SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
      5. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny.
      6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych praktykach zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
      7. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
      8. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w pkt 11.1. SWZ.
      9. Oświadczamy, że załączone dokumenty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach złożonych w katalogu „Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”. Pliki te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).[[3]](#footnote-4)*
      10. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego).
      11. W przypadku, gdy realizowane przez Wykonawcę zamówienie będzie wymagało powierzenia przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla Przetwarzającego i zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

11.1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu.[[4]](#footnote-5)

11.2. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie oświadczamy, że:

* 1. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO, które zobowiązujemy się wykonywać jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako administrator danych osobowych.
  2. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe>*;*

* 1. wypełniliśmy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO), w tym obowiązki informacyjne, w stosunku do osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. Spełniliśmy w imieniu Zamawiającego wobec tych osób obowiązek informacyjny Zamawiającego z art. 14 RODO, zgodnie z klauzulą informacyjną Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe>;

* 1. w przypadku zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania, jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych (Zamawiającego), zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru obowiązującego u Zamawiającego.
     + 1. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych z niniejszym postępowaniem zakupowym.
       2. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - …………

Załącznik nr 2 - …………

...................................................................................

*Data i podpisy osób uprawnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

1. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Ofertę należy wpisać wszystkich Wykonawców, w przypadku konsorcjum należy wskazać również Lidera [↑](#footnote-ref-2)
2. Cenę Oferty należy wpisać do formularza ceny w Systemie Zakupowym. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-5)