

**Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OLD/GZ/03209/2024**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowo – montażowych, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

**Wymiana transformatorów w stacjach 110/15 kV Bełchatów (BEL TR2), Myślibórz (MSL TR2).**

1. **Zasady realizacji zakupu / świadczenia usługi.**
2. W ramach umowy Wykonawca zapewni usługę transportowo – montażowo w lokalizacjach i terminach podanych w harmonogramie zał. nr 1.3 do SWZ.
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji.
4. Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń (załącznik nr 1.1. do SWZ specyfikacja techniczna).
5. **Wymagania szczegółowe:**
6. **przewóz transformatora WN/SN pomiędzy stacjami: Bełchatów TR2 – Myślibórz TR2:**
   1. W stacji 110/15kV Bełchatów, należy:
      1. przygotować do wystawienia ze stanowiska TR2 transformator TNORD‑16000/110PNP (demontaż konserwatora i przepustów oraz ewentualnie radiatorów)
      2. wystawić ze stanowiska transformator TNORD 16000/110PNP
   2. Przewóz transformatora ze stacji Bełchatów do stacji Myślibórz.
   3. W stacji 110/15kV Myślibórz:
      1. Wystawić ze stanowiska TR2 uszkodzony transformator TORc 16000/110 i ustawić na terenie stacji, w pobliżu bramy wjazdowej, w miejscu umożliwiającym jego późniejszy załadunek i wywiezienie ze stacji bez wyłączeń pracujących urządzeń. Transformator należy ustawić na podkładach kolejowych. Dostarczenie podkładów kolejowych po stronie wykonawcy usługi.
      2. wstawić na puste stanowisko TR2 Myślibórz transformator TNORD 16000/110PNP przywieziony ze stacji Bełchatów (montaż konserwatora i przepustów oraz ewentualnie zdemontowanych w Bełchatowie radiatorów).

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik 1.1 do SWZ – parametry transformatorów.**

**Zasady odbioru robót budowlanych:**

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej *w PGE Dystrybucja S.A.* na stronie <http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty>.

1. **Termin realizacji umowy: zgodnie z harmonogramem do 19.11.2024 r.**

Zgodnie z harmonogramem przewozów stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ oraz zgodnie

z umową stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ.

1. **Miejsca świadczenia usługi**

Adresy stacji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja nazwa pełna | Stacja skrót | Miejscowość | Lokalizacja ulica | GPS |
| Bełchatów | BEL | Bełchatów | Pabianicka 46 | 51.375250, 19.368694  (51°22'30.9"N 19°22'07.3"E) |
| Myślibórz | MSL | Myślibórz | Myślibórz 41 | 51.233639, 20.114500  (51°14'01.1"N 20°06'52.2"E) |

1. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.