**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

1.1 Dostawa aparatów telefonicznych

Część nr 1

Dostawa telefonów dla Oddziału Białystok

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| Mitel terminal 6930w wraz z zasilaczem | 3 |
| 6900 Handset Curly Cord (25 Pack) – FRU | 4 |
| Mitel 4225 dark grey REFURBISHED wraz z zasilaczem | 10 |
| Dialog 4000 key panel dark grey REFURBISHED | 12 |
| M695 PKM -panel telef. do Mitel 69xx | 12 |

Część nr 2

Dostawa telefonów dla Oddziału Lublin

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| Mitel 6905 | 105 |
| Mitel 6915 | 60 |
| Zasilacz | 180 |

Część nr 3

Dostawa telefonów dla Oddziału Skarżysko - Kamienna

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| ALE-20h - Single Port Hybrid Digital-IP Essential DeskPhone,  Dual Stack NOE-SIP, 2.8 inch 132x64 B W display with backlight,  HD Audio, 1 USB-A, 1 USB-C, Ships without Network cable. | 84 |
| ALE-20 IP - Dual Port Gigabit Ethernet Essential DeskPhone,  Dual Stack NOE-SIP, 2.8 inch 132x64 B W display with backlight,  HD Audio, 1 USB-A, 1 USB-C. Ships without Network cable. | 30 |
| ALE-30 IP - Dual Port Gigabit Ethernet Essential DeskPhone,  Dual Stack NOE-SIP, 3.5 inch 320x240 color display,  HD Audio, 1 USB-A, 1 USB-C. Ships without Network cable. | 10 |
| Licencja IP  ABC Network service software license (including ARS, H323, ABC CDR) - 1 user  Local Ticket Accounting service software license - 1 user  OmniVista 8770 Full Pack - User license  OmniVista 8770 Ticket Collector - User license  IP Premium license - 1 user  OmniPCX Enterprise High Availability - 1 Business Telephony user license | 5 |
| zasilacz do tel. seri ALE - Power supply 5V/2A - EU Plug compatible with M3, M5, M7, M8  and ALE-20, 20h, 30h DeskPhone (x1) | 139 |

Część nr 4

Dostawa telefonów dla Oddziału Zamość

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| Gigaset COMFORT 550 (przenośna słuchawka) lub podobny o nie gorszych parametrach :  - Podłączenie analogowe bazy słuchawki z linią abonencką.  - Komunikacja bezprzewodowa DECT bazy ze słuchawką (duży zasięg, do 300m  – odporność na zakłócenia)  - książka telefoniczna w słuchawce (200 wpisów)  - identyfikacja numeru / nazwy dzwoniącego (CLIP/ CNIP)  - tryb głośnomówiący. | 5 |
| Mitel 6920w wraz z zasilaczem | 50 |
| Mitel 6930w wraz z zasilaczem | 6 |
| Mitel 6940w wraz z zasilaczem | 7 |

Wszystkie telefony Mitel muszą być dostarczone z najnowszym, dedykowanym oprogramowaniem kompatybilnym z wersją centrali Mitel MX-ONE 7.4.2.0.13.

Część nr 5

Dostawa telefonów dla Oddziału Łódź

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| OpenScape Desk Phone CP710  Oprogramowanie HFA, Ekran: 5-calowy kolorowy, Obsługa Bluetooth, Kompatybilność z PoE, Porty Ethernet: 2 x Gigabit Ethernet, Liczba przycisków: 12 (6 programowalnych), Kolory obudowy – Grafit | 10,00 |
| OpenScape Key Module 710  12 programowalnych klawiszy LED, 2 klawisze do przełączania poziomów (2 poziomy) Graficzny wyświetlacz, Kompatybilny z telefonami CP710, Kolory obudowy – Grafit | 10,00 |
| OpenScape Desk Phone CP410  Oprogramowanie HFA, Ekran: 3,5-calowy kolorowy, Interfejs USB, Kompatybilność z PoE, Port Ethernet: 10/100/1000 Base-T, Kolory obudowy – Grafit | 10,00 |
| OpenScape Key Module 410  16 dowolnie programowalnych klawiszy z diodą LED Kompatybilny z telefonami CP410, Kolory obudowy – Grafit | 4,00 |
| OpenScape Desk Phone CP205T lub równoważny CP405T  Telefon systemowy dla central Hipath 4000, Wyświetlacz graficzny, 2 linie (192\*48 pikseli), monochromatyczny, 5 stałych przycisków funkcyjnych, Nawigator 4-kierunkowy, plus przycisk OK, Kolory obudowy – Grafit/Czarny | 70,00 |
| Zasilacz - Devices Power Adapter Europe  Zasilacz Unify/Mitel dedykowany do telefonów Desk Phone CP710/CP410 | 20,00 |

Część nr 6

Dostawa telefonów dla Oddziału Rzeszów

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Ilość |
| Mitel 5613 Telefon DECT wraz z zasilaczem | 53 |
| Bramka analogowa dwuportowa - Mitel TA7102i z zasilaczem | 8 |
| MX board ELU31/4 do MX-One TSE v.7.8 (do podłączenia stacji bazowych DECT) | 1 |
| Słuchawki HP Poly Savi 8210 UC DECT (z możliwością logowanie samych słuchawek do tej samej bazy). Zestaw (stacja ładująca, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, kabel do ładowania i pozostałe akcesoria) | 16 |
| Dodatkowe słuchawki HP Poly Savi 8210 UC do ww. zestawu | 8 |
| Stacja bazowa Base Station BS332 | 3 |
| Przewód słuchawki (czarny, skrętny) do telefonów (np. Mitel 6730) | 85 |

Część nr 7

Dostawa telefonów dla Oddziału Warszawa

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość |
| KX-TG6812PDB - telefon bezprzewodowy wyposażony w 2 słuchawki | 20 |
| ALE-30h Single Port Hybrid Digital-IP Essential DeskPhone, Dual Stack NOE-SIP, 3.5 inch 320x240 color display, HD Audio, 1 USB-A, 1 USB-C. Ships without Network cable. | 44 |
| Licencja IP  ABC Network service software license (including ARS, H323, ABC CDR) - 1 user  Local Ticket Accounting service software license - 1 user  OmniVista 8770 Full Pack - User license  OmniVista 8770 Ticket Collector - User license  IP Premium license - 1 user  OmniPCX Enterprise High Availability - 1 Business Telephony user license | 30 |
| zasilacz do tel. serii ALE - Power supply 5V/2A - EU Plug compatible with M3, M5, M7, M8 and ALE-20, 20h, 30h DeskPhone (x1) | 44 |

1.2. Wymagania dla dostarczonych urządzeń i dokumentów

a. Urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane), wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy i pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać trwałe oznaczenie logo producenta na obudowie.

b. Dostawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje oraz karty katalogowe telefonów.

1.3. Warunki gwarancji.

a) Okres gwarancji na wszystkie dostarczane urządzenia nie może być mniejszy niż 12 miesięcy.

b) Przyjmowanie reklamacji odbywać się będzie w reżimie 8/5.

c) Zgłoszenia reklamacji będą kierowane na adres Wykonawcy podany w umowie.

1. **Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku**

O planowanej dostawie należy powiadomić osoby wpisane do umowy ze strony Zamawiającego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Pozostałe warunki dostawy zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1. **Termin realizacji zakupu**

3.1. Termin złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

3.2. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie dłuższy niż 3 miesiące od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1. **Minimum logistyczne**

Nie dotyczy

1. **Miejsce realizacji zakupu**

Urządzenia należy dostarczyć do PGE Dystrybucja S.A.

Część 1 – Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok, magazyn Główny.

Część 2 – Oddział Lublin

PGE Dystrybucja S.A. Odział Lublin ul. Pancerniaków 6, 20-331 Lublin , magazyn Główny.

Część 3- Oddział Skarżysko - Kamienna

PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko - Kamienna, ul. Szydłowiecka 26, magazyn Główny.

Część 4 – Oddział Zamość

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1.

Część 5 – Oddział Łódź

PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.

Część 6 – Oddział Rzeszów

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8E, magazyn Główny.

Część 7 – Oddział Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. Odział Warszawa ul. Marsa 95, magazyn Główny..

1. **Gwarancja** 
   1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krócej niż 12 miesięcy oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.
   3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w **Załączniku nr 2 do SWZ**.