**Zał. nr 4a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawców**

**TARYFIKATOR KAR BHP DLA WYKONAWCÓW (tabela przykładowa, wymaga dostosowania do danej Umowy)**

| **Lp.** | **Wykroczenie** | **Kara podstawowa** | **Kary dodatkowe**  za każdy stwierdzony przypadek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Złamanie zasady fundamentalnej.** | - 1 rok zakazu pracy dla pracownika, który złamał zasadę na terenie Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów  - 1 rok zakazu pracy dla kierującego zespołem pracowników, w którym doszło do złamania zasady fundamentalnej. | Kara finansowa 10 000 PLN. |
| 2 | **Złamanie pozostałych Zasad ratujących życie.** | Pouczenie, przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady. | Wydalenie z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające.  Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie. |
| 3 | **Nieprzestrzeganie obowiązków kierującego zespołem / brygadzisty opisanych w OPZ.** | Pouczenie, przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady. | Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia. |
| 3. | **Niedostarczenie do przedstawiciela Zamawiającego w wymaganym w umowie terminie dokumentu POR/BIOZ.** | Niedopuszczenie do prac wykonawcy jego podwykonawców i dalszych podwykonawców | Kara finansowa 10 000 PLN. |
| 4. | **Praca bez ważnego polecenia/ pisemnego polecenia pracy / zezwolenia na pracę wraz z załącznikami lub innego dokumentu zezwalającego na pracę, określonego w Umowie(np. POR/BIOZ) i dopuszczenia do pracy (tam gdzie jest to wymagane).** | Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.  Skierowanie kierującego zespołem na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie. | Kara finansowa 10 000 PLN. |
| 5. | **Brak Kierującego Zespołem Pracowników w miejscu prac  w trakcie wykonywania robót  lub brak właściwego oznaczenia kierującego zespołem (np. opaska).** | Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady. | Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia. |
| 6. | **Wykonywanie pracy bez wymaganych uprawnień.** | Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. | Kara finansowa 5000 PLN.  W sytuacji, kiedy osoba posiada uprawnienia a wyłącznie nie posiadała poświadczenia ich posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa nie obowiązuje, pod warunkiem jego przedłożenia. |
| 7. | **Niepoinformowanie osoby wskazanej w POR/BIOZ o „punkcie stop – BHP” (o ile taki punkt został określony)**  **i kontynuowanie prac.** | Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia. | Kara finansowa 5000 PLN. |
| 8. | **Niepowiadomienie o wypadku przy pracy w ciągu 1h Dyżurnego Inżyniera Ruchu w danej lokalizacji.** | Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia. |  |
| 9. | **Łamanie zasad transportu bliskiego prowadzonym z wykorzystaniem dźwignic.** | Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. | Kara finansowa 5000 PLN . |
| 10. | **Łamanie przepisów BHP podczas organizacji pracy na wysokości, w szczególności związanych z montażem, demontażem i eksploatacją rusztowań oraz asekuracji środkami ochron indywidualnych, chroniących przed upadkiem na wysokości.**  **Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości powinny spełniać normę PN-EN 365:2006 i być oznakowane znakiem CE.**  **Niestosowanie się pracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców do nakazu stosowania szelek bezpieczeństwa na terenie budowy.**  **Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów.** | Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. | Kara finansowa 5000 PLN. |
| 11. | **Inne przewinienia BHP nieuwzględnione w taryfikatorze, w tym łamanie standardów BHP przyjętych na terenie Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz przesłanych e-mailem lub w inny sposób przekazanych Wykonawcy.** | Pouczenie i przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. | Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z prac realizowanych na rzecz Zamawiającego i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia. |

**UWAGA 1.:** Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy.

**UWAGA 2.:** Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są naliczane wykonawcy.