Bogatynia, …………..2025 r.

**PROJEKT**

**Zamówienie usługi**

**do postępowania POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06321/2025**

1. **Tryb postępowania:** postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. **Nr postępowania: POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06321/2025**.
3. **Przedmiot zamówienia:** Naprawa ogumienia w pojazdach samochodowych, przyczepach i ciągnikach rolniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
4. **Maksymalna wartość zamówienia: ………………………………… zł netto** + należny podatek VAT, *(słownie złotych: ………………………. ……/100)*, w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Opis zakresu usługi** | **Cena jednostkowa [PLN netto/szt.]** |
|  | *1* | *2* | *3* |
| 1 | Montaż i demontaż, weryfikacja i naprawa ogumienia na zimno (naprawa chemiczna np.: łatki, grzybki, kołki, wkłady naprawcze + usunięcie ciał obcych z bieżnika opon) | **Grupa I**  opony o średnicy osadzenia do 16'' włącznie |  |
| **Grupa II** opony o średnicy osadzenia powyżej 16'' do 22.5" włącznie |  |
| **Grupa III**  opony o średnicy osadzenia powyżej 22.5" |  |
| **Grupa IV**  opony ciągników rolniczych 24” |  |
| **Grupa V**  opony ciągników rolniczych 38” |  |
| 2 | Montaż i demontaż, weryfikacja i naprawa ogumienia na gorąco (usunięcie gumy w uszkodzonym miejscu i zastąpienie jej nową mieszanką poddaną działaniu temperatury i nacisku zgodnie ze stosowaną technologią napraw. Wnętrze opony uzupełnione odpowiednim wkładem + usunięcie ciał obcych z bieżnika opon) | **Grupa VI**  opony o średnicy osadzenia do 16'' włącznie |  |
| **Grupa VII** opony o średnicy osadzenia powyżej 16'' do 22.5" włącznie |  |
| **Grupa VIII**  opony o średnicy osadzenia powyżej 22.5" |  |
| **Grupa IX**  opony ciągników rolniczych 24” |  |
| **Grupa X**  opony ciągników rolniczych 38” |  |
| 3 | Montaż i demontaż - wymiana ogumienia w pojazdach (opony dostarczone przez O/KWT) | **Grupa XI**  opony o średnicy osadzenia do 16'' włącznie |  |
| **Grupa XII** opony o średnicy osadzenia powyżej 16'' do 22.5" włącznie |  |
| **Grupa XIII**  opony o średnicy osadzenia powyżej 22.5" |  |
| **Grupa XIV**  opony ciągników rolniczych 24” |  |
| **Grupa XV**  opony ciągników rolniczych 38” |  |
| 4 | Demontaż i weryfikacja uszkodzenia opony, które ze względu na stwierdzone uszkodzenia nie podlegają naprawie | **Grupa XVI**  opony o średnicy osadzenia do 22,5'' włącznie |  |
| **Grupa XVII**  opony o średnicy osadzenia powyżej 22,5'' |  |

Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w ofercie, są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienie o wartości niższej niż wskazana w Zamówieniu Usługi, co nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie Ofertą z dnia …………..2025 r.

1. **Termin wykonania:** od daty zawarcia Zamówienia Usługi przez okres 18 miesięcy lub do momentu wykorzystania środków finansowych, wskazanych w pkt 4 powyżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Usługa będzie realizowana sukcesywnie wg. Potrzeb Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia opon do Wykonawcy. W zależności od stopnia uszkodzeń opon dostarczonych do naprawy, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego, termin realizacji może zostać ustalony indywidualnie do danego zlecenia.
2. **Miejsce wykonania usługi:** siedziba Wykonawcy. Zamawiający dostarczy oraz odbierze od Wykonawcy opony będące przedmiotem naprawy w promieniu do 40 km od siedziby Zamawiającego.
3. **Okres gwarancji:** Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru.
4. **Warunki płatności:** Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Strony Częściowy/Końcowy Protokół Odbioru Usługi, za sporządzenie dokumentu odpowiada Wykonawca. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia.

Faktura zostanie przesłana na adres:

Centrum Operacyjne ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10,

41-506 Chorzów

Z dopiskiem: dot. PGE GiEK S.A. KWB Turów

1. **Osoba do kontaktu:**
   1. Ze strony Zamawiającego:
2. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:

………………………………………….. – tel.: ……………………….., e-mail: ............................................

1. W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych:

………………………………………….. – tel.: ……………………….., e-mail: ............................................

Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są jednoosobowo Dyrektor Departamentu Zakupów, Kierownik Biura Zakupów Operacyjnych, Kierownik Biura Realizacji Zakupów oraz ich zastępcy.

* 1. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………….. – tel.: ……………………….., e-mail: .............................................

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe> i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.

Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający: Wykonawca:**

Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach j. w.

…………………………………………… ……………………………………………

/podpis Zamawiającego/ /podpis Wykonawcy/

*Załącznik nr 1 do Zamówienia usługi*

**Protokół przekazania opon do naprawy/wymiany nr ………**

**dot. zamówienia usługi do postępowania POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06321/2025**

# ZAMAWIAJĄCY: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

# Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

**WYKONAWCA:** .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

**DATA PRZEKAZANIA:** ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rozmiar** | **Marka opony** | **Numer** | **TT/TL** | **Uwagi** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

**UWAGA:** po wykonanej naprawie koła zmontować tak, aby oznaczenie „X” wykonane na feldze i oponie były po tej samej stronie koła. Oznaczenie „X” na oponie ma być na stronie zewnętrznej koła.

**PRZEKAZUJĄCY PRZYJMUJĄCY**

*Załącznik nr 2 do Zamówienia usługi*

**Protokół odbioru opon po wykonanej naprawie/wymianie nr ………**

**dot. zamówienia usługi do postępowania POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06321/2025**

# ZAMAWIAJĄCY: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

# Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

**WYKONAWCA:** .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

**DATA ODBIORU:** .......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rozmiar** | **Marka opony** | **Numer** | **TT/TL** | **Pozycja zamówienia** | **Cena PLN zgodnie z zamówieniem** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

**PRZEKAZUJĄCY PRZYJMUJĄCY**