Zał. nr 3 do SWZ/Zał. nr 2 do Umowy – Formularz cenowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj prac | Jedn. | Ilość(\*) | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość netto  [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Wykonanie robót antykorozyjnych  słupa typu S12, S12a; H=9,2m**(\*\*)  (ok. 29,13 m2 / 600kg szt.) | Kpl. | (0+2+1+1)  **4** |  |  |
| 2 | **Wykonanie robót antykorozyjnych słupa typu S13; H=7,0m**(\*\*)  (ok. 22,11 m2 / 457kg szt.) | Kpl. | (0+2+0+0)  **2** |  |  |
| 3 | **Wykonanie robót antykorozyjnych słupa typu S11, S11a, S14, S15, S16 , H=9,2m**(\*\*)  (ok. 34,00 m2 / 702kg szt.) | Kpl. | (0+1+1+1)  **3** |  |  |
| 4 | **Wykonanie robót antykorozyjnych poprzecznika**(\*\*)  (ok. 24,39 m2 / 548kg szt.) | Kpl. | (0+4+1+1)  **6**  (\*\*) |  |  |
| 5 | **Wymiana śrub M30 w węzłach podporowych poprzecznika**  (Śruba M30 w klasie mechanicznej 8.8. i nakrętka w klasie 8.8)  **(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby)** | szt. śrub | (6x4)  **24**  (\*\*) |  |  |
| 6 | **Wymiana śrub M24 w węzłach podporowych poprzecznika**  (Śruba M24 w kl. 8.8. i nakrętka kl. 8.8)  **(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby)** | szt. śrub | (6x24)  **144** |  |  |
| 7 | **Wykonanie robót antykorozyjnych wieżyczki odgromowej**  (ok. 7,91 m2 / 181kg.) | Kpl. | (0+1+1+0)  **2** |  |  |
| 8 | **Wynagrodzenie za jeden dzień przestoju Wykonawcy z związku z koniecznością awaryjnego włączenia pola rozdzielni**  **(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby).** | Dzień roboczy | **3**  (\*\*\*) |  |  |
| 9 | **Wynagrodzenie ryczałtowe za pracę Koordynatora,**  **posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz koszty**  **jednorazowe dojazdu i organizacji placu budowy.**  *(obowiązki koordynatora określono w Dz. III Opisu Przedmiotu*  *Zamówienia. Płatne po zakończeniu wszystkich prac na podstawie*  *Protokołu komisyjnego odbioru końcowego)*. | Kpl. | **1** |  |  |
| RAZEM [zł netto]: | | | | |  |

* (\*) - realizacja wg. potrzeb, po zleceniu przez Zamawiającego. Podane ilości są wartościami maksymalnymi. Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wybranej konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki, z pośród wyżej wymienionych, aż do wyczerpania kwoty Umowy przeznaczonej na realizację;
* (\*\*) – realizacja po sprawdzeniu stanu połączenia, w razie potrzeby po uzgodnieniu   
  z Zamawiającym.
* (\*\*\*) – w przypadku wystąpienia takich okoliczności. Pozycja zawiera także koszty rozbiórki   
  i ponownego montażu rusztowania (jeżeli dotyczy; zastosowanie rusztowań nie jest obowiązkowe).

**Uwaga! Przed nałożeniem właściwej powłoki malarskiej wymaga się uprzedniego zaprawkowania pędzlem miejsc skorodowanych**.

***Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wybranej konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki, z pośród wyżej wymienionych (z wyłączeniem poz. 9), aż do wyczerpania kwoty Umowy przeznaczonej na realizację.***

***Płatności nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego lub Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami §4 Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień §4.9****.*