Bogatynia, …………..2025 r.

POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06658/2025 (KS-Z 24)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

**- Projekt -**

**Zamówienie usługi   
do postępowania nr POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06658/2025**

1. **Tryb postępowania:** Przetarg nieograniczony.
2. **Nr postępowania:** POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06658/2025.
3. **Przedmiot zamówienia:** Wykonanie regeneracji osprzętu roboczego w spycharkach gąsienicowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

**Szczegółowy zakres prac został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego Zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia).**

1. **Wartość zamówienia: …………………………………………………………………… PLN** netto + należny podatek VAT

(słownie złotych: ……………………………………….. 00 /100),

**Oferowana cena jest ceną stałą, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dojazdu Wykonawcy do/z siedziby Zamawiającego i nie będzie podwyższana w toku realizacji zamówienia usługi.**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z Ofertą z dnia ……………….2025 r.

1. **Termin wykonania usługi:** do trzech tygodni od daty zawarcia Zamówienia usługi[[1]](#footnote-1), jednak nie później niż do 31.12.2025 r.
2. **Miejsce wykonania usługi**: siedziba Wykonawcy.
3. **Okres gwarancji:** Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy, na zamontowane części zamienne zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej jak 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi.
4. **Warunki płatności:**
   1. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia.
   2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego dokument potwierdzający wykonanie usługi (za sporządzenie dokumentu odpowiada Wykonawca).
   3. Faktura winna być wystawiona na:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5

**Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów**

* 1. Faktura zostanie przesłana na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10,

41-506 Chorzów**[[2]](#footnote-2)**

Z dopiskiem: dot. PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów

Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconej usługi z należytą starannością w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z Zamawiającym, złożoną ofertą oraz obowiązującymi ustawami, przepisami i normami.
2. **Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:** ………………………………, tel.: ………………….., email: ……………………………..

**Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:** [**https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe**](https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe) **i zobowiązuje się do ich przestrzegania**

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.

Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający: Wykonawca:**

Przyjmuję do realizacji niniejsze

zamówienie na warunkach j. w.

…………………………………………… ……………………………………………

/podpis Zamawiającego/ /podpis Wykonawcy/

**Załącznik nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Wykonanie regeneracji kompletnych lemieszy do spycharek gąsienicowych w ilości 2 sztuk dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.**

**Lemiesz kompletny TD-25**

**Wymiana na nowe:**

* gniazdo rozpórki przekątnej,
* rozpór przekątnych dolnych,
* gniazdo rozpórki górnej,
* rozpórki górnej,
* płyta ochronna boczna,
* płyta wzmacniająca,
* zestaw ostrzy lemiesza wraz ze śrubami,
* czopa ramy wraz z śrubami,
* zespół łożyska,
* końcówka belki,
* tuleja łożyskowa.

**REGENERACJA**

* poszycia płaszcza lemiesza poprzez wymianę zużytych fragmentów lub nałożenie nakładek wzmacniających, w zależności od stopnia zużycia belek (popychaczy) z wymianą na nowe: sworzni (wraz z zabezpieczeniami) 390-04-1063 szt.4; 390-04-1132 szt. 2 i płyty podostrzonych przez wyrównanie i uzupełnienie ubytków,
* wsporników belki lemiesza,
* wsporników siłowników podnoszenia,
* wsporników rozpór przekątnej,
* wsporników rozpór górnych,
* stopni,
* osłon i mocowania przewodów C.S. lemiesza.

**UWAGA:**

1. Pozostałe elementy podlegają weryfikacji i ocenie dokonanej przez Wykonawcę. Na tej podstawie są kwalifikowane przez niego do naprawy (regeneracji) lub wymiany.
2. Elementy ram wymienione na nowe podlegają zwrotowi do Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy informację o gatunku stali blachy wykładzinowej zastosowanej na poszycie oraz jej grubości.
4. Demontaż i montaż lemieszy po stronie Wykonawcy.
5. Transport lemieszy do i po naprawie po stronie Wykonawcy.

1. za datę zawarcia niniejszego Zamówienia przyjmuję się datę podpisania/przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Wykonawcę. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku podpisania przez PGE GiEK S.A. oświadczenia wyrażającego zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną Wykonawca przesyła fakturę na adres e-mail: [efaktura.giek@archidoc.pl](mailto:efaktura.giek@archidoc.pl) [↑](#footnote-ref-2)