**Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**„Obsługa i prace manewrowe na bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy”**

**Numer Postępowania: POST/PEC/PEC/UZK/00871/2025**

SPIS TREŚCI

[I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3](#_Toc216262899)

[1.1 CEL ZADANIA 3](#_Toc216262900)

[1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 3](#_Toc216262901)

[1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 3](#_Toc216262902)

[1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3](#_Toc216262903)

[1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA – NIE DOTYCZY 4](#_Toc216262904)

[II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 4](#_Toc216262905)

[2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 4](#_Toc216262906)

[2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 4](#_Toc216262907)

[2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH – nie dotyczy 5](#_Toc216262908)

[2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC – nie dotyczy 5](#_Toc216262909)

[2.5 RUCH PRÓBNY – nie dotyczy 5](#_Toc216262910)

[2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – nie dotyczy 5](#_Toc216262911)

[2.7 ODBIORY PRAC 5](#_Toc216262912)

[2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC – nie dotyczy 5](#_Toc216262913)

[2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 5](#_Toc216262914)

[III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO – nie dotyczy 5](#_Toc216262915)

[IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 6](#_Toc216262916)

[4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 6](#_Toc216262917)

[4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 6](#_Toc216262918)

[4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC 6](#_Toc216262919)

[4.4 ORGANIZACJA PRAC 7](#_Toc216262920)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
   1. CEL ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prac manewrowych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie Oddziału w Bydgoszczy, której celem jest zapewnienie:

* sprawnego i terminowego rozładunku wagonów z węglem na wywrotnicy wagonowej,
* podstawianie na odpowiednie punkty rozładunkowe wagonów z innymi towarami (roztwory wodne kwasu solnego, wodorotlenku sodu).
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC
     1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie przez Wykonawcę pracy manewrowej na terenie bocznicy kolejowej zgodnie z postanowieniami Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.2003 r.   
        (t.j. Dz.U. 2025 r., poz.1234) wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, o których mowa w Regulaminie Pracy Transportu Kolejowego. Usługa wykonywana lokomotywami spalinowymi Wykonawcy. Zapewnienie przez Wykonawcę sprawnych technicznie lokomotyw oraz pracowników w ilości gwarantującej bezpieczeństwo pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem pracy bocznicy (maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych oraz ustawiacz wagonów).
     2. Do wykonania pracy manewrowej na terenie bocznicy kolejowej jest niezbędna „**Drużyna manewrowa”,** w skład drużyny manewrowej wchodzą **Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych i Ustawiacz wagonów.**

* 1. OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO
     1. Opis ogólny stanu istniejącego:

Tabela 1- Charakterystyka bocznicy kolejowej:

|  |  |
| --- | --- |
| Stacja przeznaczenia – miejsce odbioru przesyłki | Bocznica własna PGE EC S.A. Oddział w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz II, stacja Bydgoszcz Emilianowo |
| Adres wysyłkowy | Bocznica własna PGE EC S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Oddział w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz II,  ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz |
| Masa netto jednorazowo podstawianej przesyłki | do 2500 Mg |
| Pojemność stacji zdawczo – odbiorczej | Maksymalna pojemność – 54 wagony czteroosiowe. Użyteczna długość torów wynosi 830 m |
| Dopuszczalny nacisk osi pojazdów kolejowych na tor | 206,0 kN, na bocznicy dopuszczalny jest ruch lokomotyw dopuszczonych do pracy manewrowej |
| Typy wagonów używane do przewozu surowców produkcyjnych | wagon węglarka czteroosiowa z metalową podłogą o maksymalnej długości do 14,04 m. |
| Miejsce przekazywania przesyłek i dokumentów przewozowych | tory zdawczo-odbiorcze na bocznicy własnej |
| Urządzenia rozładowcze | wywrotnica wagonowa |
| Sieć trakcyjna | brak elektrycznej sieci trakcyjnej, wjazd na bocznicę lokomotywą spalinową |
| Godziny otwarcia bocznicy | całodobowo 7 Dni w tygodniu |
| Kontrola ilościowa przesyłek | ważenie wszystkich dostaw na własnej wadze kolejowej |

* 1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1 PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz – bocznica kolejowa własna

1.4.2 Bocznica posiada status bocznicy prywatnej oraz posiada aktualne Świadectwo bezpieczeństwa.

* 1. GRANICE ZAMÓWIENIA – NIE DOTYCZY

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC
   1. WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
      1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

Tabela 2 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę |
| 1. | Podstawianie wagonów z węglem do rozładunku na wywrotnicę wagonową stanowiącą własność Zamawiającego, **rozładunek węgla (obracanie wagonów na wywrotnicy) prowadzony będzie przez personel Zamawiającego** |
| 2. | Spychanie wagonów z wywrotnicy wraz z formowaniem składu po rozładunku |
| 3. | Przejazd składów ładownych i próżnych przez wagę kolejową |
| 4. | Transport pojedynczych wagonów z węglem lub innymi towarami (roztwory wodne kwasu solnego, wodorotlenku sodu) w obrębie bocznicy własnej Zamawiającego |
| 5. | W okresie niskich temperatur podstawianie do i z rozmrażalni wagonów kolejowych |
| 6. | Dokonywanie oględzin stanu technicznego wagonów w trakcie prowadzonych prac oraz przy zdawaniu składów |
| 7. | Informowanie pracownika Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, kradzieżach węgla |
| 8. | Dokonywanie innych czynności manewrowych na bocznicy własnej Zamawiającego |
| 9. | Współpraca z osobami nadzorującymi prace związane z transportem kolejowym z ramienia Zamawiającego |
|  |  |

* 1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC
     1. Inne uwarunkowania:

W zakresie obsługi bocznicy kolejowej zamówienie będzie realizowane w następujący sposób:

* prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej będą wykonywane całodobowo, po wprowadzeniu ładunku z węglem na bocznicę wykonawca musi rozpocząć prace manewrowe maksymalnie w ciągu kolejnych ośmiu godzin,
* prace manewrowe przy rozładunku dostawy muszą być prowadzone w sposób ciągły, a zmiany   
   obsługi pracowników Wykonawcy winny odbywać się płynnie na stanowisku pracy,
* zakończenie pracy po rozładunku następuje po sformowaniu składu, jego wytarowaniu i przygotowaniu   
  do zdania,
* pracownicy Wykonawcy na zmianach roboczych podlegają bezpośrednio Mistrzowi zmianowemu nawęglania   
   w zakresie całości spraw związanych z obsługą manewrową bocznicy kolejowej,
* zmiany robocze w Oddziale w Bydgoszczy są następujące:
  + zmiana 1 —w godz. 6.00 - 14.00,
  + zmiana 2 — w godz. 14.00 - 22.00,
  + zmiana 3 — w godz. 22.00 - 6.00 dnia następnego,

Zamawiający dopuszcza system pracy Wykonawcy 12 godzinny, przy zachowaniu zasady jak wyżej,   
 tzn. rozładunek prowadzony w sposób ciągły, a zakończenie pracy po sformowaniu składu, wytarowaniu   
 i przygotowaniu do zdania.

* Lokomotywy powinny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie kolejowym między innymi: aktualne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, aktualną dokumentacje techniczną sytemu utrzymania (DTSU) lub aktualną dokumentację systemu utrzymania (DSU), aktualne świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego.
  1. ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH – nie dotyczy
  2. WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC – nie dotyczy
  3. RUCH PRÓBNY – nie dotyczy
  4. PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – nie dotyczy
  5. ODBIORY PRAC
     1. Potwierdzeniem wykonania zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.
     2. Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).
  6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC – nie dotyczy
  7. ZARZĄDZANIE ZADANIEM
     1. Wykonawca zobowiązany jest zapenić, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac określone w Ustawie z dnia 28.03.2003 r. o Transporcie Kolejowym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego.
     2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnych technicznie lokomotyw oraz pracowników w ilości

gwarantującej bezpieczeństwo pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem pracy bocznicy (maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych oraz ustawiacz wagonów).

* + 1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponować lokomotywami spalinowymi o minimalnej mocy znamionowej 560 KW - konieczność przetaczania po bocznicy kolejowej ładownych składów 42 wagonowych   
       o masie brutto ok. 3400Mg (wymagania techniczne pojazdów trakcyjnych).
    2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poleceń przedstawicieli Zamawiającego, uprawnionych do nadzoru

i kontroli prowadzonych prac w zakresie: pracy lokomotywy, czasu i miejsca pracy, należytego realizowania  
 usługi.

* + 1. Informowania telefonicznie oraz mailowo Zamawiającego o planowanym przybyciu do pracy oraz czasie  
       rozpoczęcia i zakończenia Prac,
    2. W przypadku awarii lokomotywy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równorzędne urządzenie zastępcze   
        i podjąć pracę w ciągu 8 godzin.

W przypadku nie wywiązania się z warunku, Wykonawca zostanie obciążonymi ewentualnymi kosztami  
*„pozostawienia wagonów w dyspozycji klienta”,* jakimi zostanie obciążony Zamawiający przez Przewoźnika, zgodnie z obowiązującą stawką określoną w odrębnej umowie. Koszt ten zostanie refakturowany przez Zamawiającego na Wykonawcę.

* + 1. Zamawiający:

1. będzie powiadamiał Wykonawcę o dostawach węgla i chemikaliów,
2. wysyłał drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę harmonogramu załadunku dostaw węgla w kopalni, przed rozpoczęciem miesiąca, w którym będą wykonywane prace manewrowe,
3. Zamawiający przeszkoli pracowników wykonujących pracę w zakresie obowiązujących w zakładzie przepisów bhp, p.poż., występujących zagrożeń, porządk i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń,
4. Zamawiający udzieli informacji o ryzyku zawodowym oraz występujących zagrożeniach w zakładzie,
5. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z zakładem i regulaminem pracy Zamawiającego w zakresie koniecznym do wykonywania prac objętych umową,
6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO – nie dotyczy

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC
   1. WYMAGANIA OGÓLNE

4. 1.1 Przewidywana ilość godzin prac manewrowych w okresie trwania umowy – ok. 1064 rbh;

4.1.2 Dostawy realizowane przez cały okres trwania umowy, 7 Dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z możliwością wstrzymania dostaw w miesiącach od maja do września ze względów technologicznych.

* 1. WYMAGANIA REALIZACYJNE
     1. Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
        + 1. założeniami OPZ,
          2. profesjonalną starannością,
          3. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,
          4. Zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
     2. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszt uzyskania dla pracowników, od Działu Bezpieczeństwa Zamawiającego, identyfikatorów uprawniających do wejścia na teren realizacji prac. koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztu Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.
     3. Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.
  2. PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC
     1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z postanowieniami Ustawy o Transporcie Kolejowym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego.
     2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Zamówienia posłuży się osobami zatrudnionymi na umowę o pracę (maszynista pojazdów trakcyjnych i ustawiacz wagonów), posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Zamówienia.
     3. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne uprawnienia (maszynista pojazdów trakcyjnych i ustawiacz wagonów) oraz aktualne badania lekarskie określone w Ustawie o Transporcie Kolejowym z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy dotyczących stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, a także prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych. Uprawnienia zostaną okazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadanych przez pracowników Wykonawcy wymaganych uprawnień do prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia i odmowy dopuszczenia do prac w przypadku stwierdzenia braku tych uprawnień.
     4. W przypadku awarii lokomotywy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć równorzędne urządzenie zastępcze i podjąć pracę w ciągu 8 godzin, a w przypadku nie wywiązania się z warunku, Wykonawca zostanie obciążonymi ewentualnymi kosztami *„pozostawienia wagonów w dyspozycji klienta”* zgodnie z zapisem w punkcie 2.9.6 niniejszego OPZ.
     5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi instrukcjami i regulaminami:
        + - ZEC-R instrukcja o prowadzeniu ruchu kolejowego i sygnalizacji na bocznicy kolejowej
          - ZEC-E instrukcja obsługi eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
          - ZEC-D instrukcja warunki techniczne utrzymania nawierzchni na bocznicy kolejowej
          - Instrukcja eksploatacji wywrotnicy wagonowej WWb 90.15,
          - Regulamin Techniczny na bocznicy EC II,
          - Regulamin pracy transportu kolejowego na bocznicy EC II,
          - Instrukcja 110335 Zasady prowadzenia działalności przez wykonawców na terenie PGE EC S.A. Oddział w Bydgoszczy.
     6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć lokomotywy sprawne technicznie i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do ruchu i eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poleceń przedstawicieli Zamawiającego, uprawnionych   
        do nadzoru i kontroli prowadzonych prac w zakresie:
        + - pracy lokomotywy,
          - czasu i miejsca pracy,
          - należytego realizowania usługi,
          - przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
     8. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do prac są zobowiązani w szczególności do:
        + - informowania o przybyciu do pracy oraz czasie rozpoczęcia i zakończenia prac,
          - posiadania aktualnego przeszkolenia BHP w zakresie realizacji prowadzonych prac,
          - odbycia instruktarzu stanowiskowego oraz posiadania dostatecznej wiedzy w zakresie bhp w związku   
            z pracą, którą mają wykonywać,
          - posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego w zakresie braku przeciwskazań do realizacji przydzielonych prac,
          - posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się   
            z pracownikami Zamawiającego,
          - posiadania wymaganych uprawnień do obsługi eksploatowanego sprzętu.
     9. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia,
     10. Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do zapisów BHP oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, decyzji, instrukcji obowiązujących w PGE EC S.A Oddział w Bydgoszczy,
     11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z przedstawicielami Zamawiającego oraz dostosować   
         się do ich wytycznych,
     12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy, a ponadto za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przez własnych pracowników,
     13. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej   
         w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
     14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia okresowych szkoleń swoich pracowników z zakresu szkoleń bhp oraz pierwszej pomocy.
     15. Przedstawi Zamawiającemu listę pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień  
         w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).
     16. Zobowiązuje się do Koordynowania na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.
     17. Wykonawca w czasie trwania Prac zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu prac, Wykonawca usunie cały sprzęt wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.
     18. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości.
     19. Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od Wydziału HR Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.
     20. Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
     21. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).
     22. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sporządzania raportów godzin pracy z wykonywanych przez siebie Prac potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
  3. ORGANIZACJA PRAC
     1. Prace manewrowe wykonywane będą na terenie bocznicy własnej PGE EC S.A. Oddział   
        Bydgoszcz.

Ze stacji Bydgoszcz Emilianowo wjazd na bocznicę kolejową w ECII lokomotywą spalinową - brak elektrycznej sieci trakcyjnej.

* + 1. Organizacja miejsca Prac
       - 1. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace manewrowe.
         2. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostaną ujęte w zawartej Umowie.
         3. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
    2. Zabezpieczenie Terenu Prac
       - 1. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.
         2. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.
         3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.
    3. Porządek na Terenie Prac

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

* + - * 1. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,
        2. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.