**Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta” – Formularz cenowy**

Zamawiający zastrzega poniższy podział procentowy wynagrodzenia za realizację zdania:

Pkt. 1. - wartość dokumentacji projektowej będzie stanowiła maksymalnie do 5 % wartości Oferty.

Pkt-y 2.1-10 - wartość realizacji robót będzie stanowiła minimalnie do 95 % wartości Oferty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Wartość netto w PLN** | **Wartość % oferty** |
| **odcinek Jarosław – Rozwadów  odcinek Jarosław - Tryńcza PSP 730989  ~ 18,00 km** |
| **1.** | Dokumentacja techniczna i budowlana (do zgłoszenia). |  | **Maksymalnie 5% wartości oferty** |
| **2.** | Przystosowanie gazociągu DN700 do tłokowania tj. | ------------------------------------------- | -------------------------------- |
| **2.1.** | §   Wymiana kolan segmentowych, |  | **Minimalnie 95% wartości oferty** |
| **2.2.** | §   Likwidacja „odejść”/skrzyżowań, |  |
| **2.3.** | §   Zabudowa układu (tymczasowego) śluzy nadawczej, |  |
| **2.4.** | §   Zabudowa układu (tymczasowego) śluzy odbiorczej (łącznie z separatorem zanieczyszczeń), |  |
| **3.** | Czyszczenie gazociągu, łącznie z utylizacją zanieczyszczeń |  |
| **4.** | Badanie geometrii gazociągu tłokiem kalibrującym |  |
| **5.** | Badanie gazociągu tłokiem magnetycznym |  |
| **6.** | Raport z badania |  |
| **7.** | Oprogramowanie do odczytu i obróbki danych uzyskanych  z pomiarów wraz z licencją |  |
| **8.** | Ocena stanu technicznego gazociągu (na podstawie raportu) i zalecenia do ewentualnych napraw (remontów) |  |
| **9.** | Likwidacja tymczasowych układów śluz i przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej gazociągu DN700 |  |
| **10.** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej |  |
| **SUMA** | |  | **100 %** |

**Uwaga:**

Dla ważności oferty Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji niniejszego Formularza.

Wykonawca nie może w żadnej pozycji wskazać wartości "0".

Należy wprowadzić wartości ograniczone do dwóch miejsc po przecinku.