**Opis przedmiotu zamówienia**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się   
z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: „Serwis techniczny koparko-ładowarki HSW 9.50 po przekroczeniu 1000mth pracy w kompleksie wojskowym przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu.”

Zakres prac:  
-osprzęt: sprawdzić stan techniczny, sprawność działania;   
-chłodnice: sprawdzić stan techniczny, szczelność , stan osłon;

-instalacje hydrauliczne i hamulcowe; stan techniczny, szczelność, działanie;

-układ napędowy: stan techniczny, szczelność zespołów, głośność pracy, luz;

-koła jezdne: stan ogumienia, osadzenie opon na felgach;

-obudowa silnika: sprawdzić szczelność układów paliwowego, ssąco-wydechowego, smarowania, chłodzenia;

-pulpity sterujące: sprawdzić stan techniczny, kabiny ROPS, fotela bezpieczeństwa;

-sprawdzić połączenia śrubowe: mocujące mosty do ramy, łączące wały napędowe, mocujące elementy układów roboczych, mocujące koła, mocujące kabinę do ramy;

-sprawdzić poziom oleju w zbiorniku hydraulicznym;

-sprawdzić poziom płynu w chłodnicy silnika;

-sprawdzić wzrokowo stan pasów oraz stan wentylatora;

-sprawdzić stan opon i ciśnienie w oponach;

-sprawdzić czystość filtra wstępnego powietrza;

-wymienić filtr powietrza jeśli lampka pokazuje zanieczyszczenie;

-smarowanie sworzni układów roboczych-ładowarkowego i koparkowego;

-sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiornikach;

-sprawdzić poziom płynu spryskiwaczy;

-wyczyścić rdzenie chłodnic;

-spuścić wodę i zanieczyszczenia z filtra paliwa;

-posmarować przeguby wałów napędowych, przedniego i tylnego;

-posmarować sworznie zawieszenia mostu przedniego oraz przeguby piast skrętnych;

-sprawdzić poziom oleju w mostach;

-wymienić wkład filtra oleju układu roboczego i skrętu;

-sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów;

-sprawdzić moment dokręcenia kół jezdnych;

-sprawdzić działanie hamulca postojowego;

-sprawdzić temperaturę zamarzania płynu chłodzącego;

-wyregulować naciąg pasów napędowych;

-wymienić olej i filtr w skrzyni biegów;

-wymienić olej w mostach napędowych i oczyścić odpowietrzniki;

-oczyścić filtr ssący skrzyni biegów;

-sprawdzić i ewentualnie uzupełnić olej w skrzyni biegów;

-wymienić filtr paliwa silnika;

-sprawdzić układ wlotowy i wydechowy silnika na poluzowanie obejm, stan węży, rur;

-oczyścić odpowietrznik zbiornika oleju hydraulicznego;

-oczyścić filtr ssący w skrzyni biegów;

-wymienić oleju w zbiorniku układu roboczego i skrętu;

-wymienić wkład filtra powrotnego oleju układu roboczego i skrętu;

-sprawdzić układ elektryczny podgrzewania powietrza dolotowego;

-wykonać przegląd turbosprężarki;

-sprawdzić jakość i stan zużycia przewodów hydraulicznych i elektrycznych;

-sprawdzić jakość pasa bezpieczeństwa i w razie potrzeby wymienić na nowy;

-sprawdzić stan zużycia zębów i łyżek;

-sprawdzić momenty dokręcenia śrub mocujących kabinę ROPS do ramy;

-wymienić wstępny wkład filtra powietrza;

-oczyścić filtr wentylacji kabiny;

-sprawdzić stan akumulatorów;

-wymienić płyn hamulcowy;

-sprawdzić wtryskiwacze paliwa silnika;

-wykonać regulacje luzów zaworowych silnika;

-wykonać przegląd pompy wtryskowej paliwa;

-sprawdzenie i wymiana niesprawnej świecy (problemy z uruchamianiem silnika).

Termin wykonania usługi: do 30 dni od dnia wysłania zamówienia.   
  
Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

Osoba kontaktowa: mgr Kosma Pazdaj 261-669-794.

SPORZĄDZIŁ

Kosma PAZDAJ