**………………………………….** **Załącznik nr 2**

(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

.....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................................................

(dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)

………………………………………………………………….……………………………………………………

(nr KRS lub CEiDG)

.....................................................................................................................................................................................

(telefon, fax, adres e-mail.)

Przedmiot oferty: **Zakup i dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS do magazynu Zamawiającego**

**OFERTA CENOWA**

W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie zamówienia składamy ofertę na poniższych warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie wg poniższego formularza ofertowego:

**ZADANIE NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **VAT (%)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1 | Akumulator MW POWER MWL9-12L 12V/9 Ah lub zamiennik o tych samych parametrach.  Specyfikacja:  Napięcie nominalne: 12V  Pojemność nominalna: 9 Ah  Napięcie ładowania 13.5 ÷ 13.8V  Maksymalny prąd ładowania 2,5 A  Napięcie odcięcia 10.5 V  Wymiary: 151 x 65 x 94/100 mm (±2%) (dł. x szer. x wys./wys. całkowita)  Technologia wykonania AGM  Rok produkcji nie starszy niż II kwartał 2023 r. | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator ACODA AC 7,2 12V/7,2 Ah lub zamiennik o tych samych parametrach.  Specyfikacja:  Napięcie nominalne: 12V  Pojemność nominalna: 7,2 Ah  Napięcie ładowania 13.6 ÷ 13.8V  Typowy prąd ładowania 0.7 A  Maksymalny prąd ładowania 1.80 A  Napięcie odcięcia 10.5 V  Wymiary: 151 x 65 x 94/100 mm (±2%) (dł. x szer. x wys./wys. całkowita)  Technologia wykonania AGM  Rok produkcji nie starszy niż II kwartał 2023 r. | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | Akumulator MWS 5-12 12V/5 Ah  Specyfikacja:  Napięcie nominalne: 12V  Pojemność nominalna: 5 Ah  Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C  Maksymalny prąd ładowania 1.50 A  Napięcie odcięcia 10.5 V  Wymiary: 90 x 70 x 101 mm (±3%) (dł. x szer. x wys.)  Technologia wykonania AGM  Rok produkcji nie starszy niż II kwartał 2023 r. | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

1. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie wymaganym przez zamawiającego tj. **do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.**
2. Akceptujemy warunki płatności zawarte w zapytaniu tj. przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury po zrealizowanej dostawie.
3. Oświadczamy, że:
4. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, w tym z istotnymi postanowieniami zamówienia i przyjmujemy warunki w nim określone,
5. w razie wybrania przez zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

**Dodatkowe informacje:**

1. ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym – zał. nr 2 do *zapytania ofertowego* (skan dokumentu) za pomocą Systemu pod adresem **https:portal.smartpzp.pl/21wog** w terminie do **dnia 21.06.2024 r** godzina **11.00,**
2. ofertę można złożyć na dowolną ilość zadań,

c) oferta złożona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana;

d) oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty – pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty;

e) brak podpisu osoby uprawnionej będzie skutkować odrzuceniem oferty;

f) złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………………… |
| Miejscowość i data | Podpis (podpisy) osób uprawnionych  do reprezentowania |