 **Załącznik nr 2 do Zapytania publicznego**

(Załącznik nr 2 do Umowy)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy: |  |
| Adres Wykonawcy: |  |
| nr telefonu: |  |
| adres e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS/CEIDG: |  |

**Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

**Formularz ofertowy**

1. W odpowiedzi na Zapytanie publiczne, którego przedmiotem jest **zakup, dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED,** znak postępowania **450000.273.17.2024-ZAP** składamy niniejszą ofertę:
2. **Cena oferty brutto …………………………………..….. zł**

*Cena oferty została wyliczona zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza ofertowego i stanowi wartość określoną w wierszu C.*

1. Oferujemy **okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia oraz zastosowane urządzenia i materiały:**

🞎 podstawowy pięcioletni okres gwarancji,

🞎 wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 1 rok,

🞎 wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 2 lata,

*Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia**oraz zastosowane urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia. W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje podstawowy pięcioletni okres gwarancji. Oferowany okres gwarancji jakości podlega ocenie.*

1. Oferujemy oprawy/belki oświetleniowe:

**Nazwa producenta: .........................................................................  
model: …………………………………………………………………………………………..**

*Należy wskazać nazwę producenta i model oferowanych belek oświetleniowych wycenionych w pozycji 5 kosztorysu ofertowego.*

1. Oferowane oprawy/belki oświetleniowe wskazane w punkcie 3 posiadają poniższe parametry:

| **Lp.** | **PARAMETRY** | **PARAMETR WYMAGANY**  **PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego)** | **PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**  **(uzupełnić zgodnie ze wskazaniem)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Długość belki | 1200 mm +/- 50 mm | …...… mm (należy podać długość belki) |
| 2 | Szerokość belki | od 60 mm do 80 mm | …...… mm (należy podać szerokość belki) |
| 3 | Strumień świetlny | minimum 4000 lm | …...… lm (należy podać wartość strumienia świetlnego) |
| 4 | Moc | minimum 30 W | …...… W (należy podać moc) |
| 5 | Stopień ochrony IP | minimum IP 65 | IP …...…  (należy podać stopień ochrony IP) |
| 6 | Klasa ochronności | II klasa ochronności | …...… klasa ochronności  (należy wskazać klasę ochronności) |
| 7 | Wskaźnik oddawania barw | minimum 80 | …...…  (należy podać wskaźnik oddawania barw) |
| 8 | Współczynnik mocy | minimum 0,9 | …….  (należy podać współczynnik mocy) |
| 9 | Klasa odporności na uderzenia IK | minimum 08 | …….  (należy podać klasę odporności na uderzenia IK) |
| 10 | Temperatura barwowa | 4000K | ……. K (należy podać temperaturę barwową) |

1. Potwierdzamy okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Zakres oferowanej roboty jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i zakresem wskazanym w ust. 2 Zapytania publicznego.
3. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.
4. Oświadczamy, że nie będziemy zgłaszali żadnych roszczeń w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego Postępowania, w którym składamy niniejszą ofertę.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *(rozporządzenie* Parlamentu *Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. poprzez usunięcie treści oświadczenia lub jego wykreślenie).*

1. Oświadczamy, że nie podlegamywykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis osobisty (e-dowód)  / podpis zaufany  złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy |

**Załączniki:**

**Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy**

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | |
| **Lp.** | **Opis  /zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia/** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w zł** | **Łączna wartość  netto w zł (iloczyn w wierszach kolumn 4x5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 280 | ….. | ….. |
| 2 | Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 280 | ….. | ….. |
| 3 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu betonowym | otw. | 280 | ….. | ….. |
| 4 | Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w stropie | szt. | 280 | ….. | ….. |
| 5 | Wymiana belek montażowych 1 x min. 30 W | kpl. | 140 | ….. | ….. |
| 6 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt. | 20 | ….. | ….. |
| 7 | Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 140 | ….. | ….. |
| 8 | Montaż przewieszek z lin stalowych o długości do 30 m | szt. | 12 | ….. | ….. |
| 9 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 w korytkach lub na drabinkach | m | 320 | ….. | ….. |
| 10 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych | szt. | 12 | ….. | ….. |
| 11 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 10 | ….. | ….. |
| 12 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 10 | ….. | ….. |
| 13 | Utylizacja materiałów zdemontowanych (oprawy, jarzeniówki, części metalowe) analogia | szt | 1 | ….. | ….. |
| 14 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 27 | ….. | ….. |
| 15 | Pomiar natężenia oświetlenia | pomiar | 56 | ….. | ….. |
| 16 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej analogia | szt | 1 | ….. | ….. |
| A | ***Cena oferty netto /zł/:***  (suma wartości cen netto z kol. nr 6) | | | | ….. |
| B | ***Wartość podatku VAT w złotych przy zastosowaniu stawki 23%:***  (wyliczona od ceny oferty netto podanej w wierszu A) | | | | ….. |
| C | ***Cena oferty brutto /zł/:***  (suma wartości z wiersza A i wiersza B) | | | | ….. |

*Ceny jednostkowe (kolumna nr 5) i wartości netto (kolumna nr 6) należy podać z zaokrągleniem do pełnych groszy.*