Zduńska Wola, 19 lipca 2024 r.

II Oddział w Łodzi

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem zamówienia jest określenie szacunkowego kosztu za montaż instalacji detekcji gazu w kotłowni w Inspektoracie ZUS w Pabianicach przy ul. Kościuszki 31.

Zakres prac obejmuje demontaż starej instalacji detekcji gazu oraz montaż nowej, tj. centralki sterującej, detektorów – 2 szt., sygnalizatora optyczno-akustycznego, zaworu szybkozamykającego MAG DN 50, okablowania z korytami maskującymi oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Kotły gazowe zamontowanie w kotłowni:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka organizacyjna** | **Typ kotła** | **Rodzaj palnika** | **Liczba sztuk** | **Moc [kW]** | **Rok montażu/ produkcji** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | II Oddział ZUS  w Łodzi, Inspektorat ZUS  w Pabianicach,  ul. Kościuszki 31 | Kocioł gazowy Buderus GE 315 | palnik dwustopniowy/  GULLIWER BS4+MBO412G | 1 | 170,00 | 2015 |
| 2 | Kocioł gazowy Buderus GE 315 | palnik jednostopniowy/  GULLIWER BS3D typ 917 | 1 | 105,00 | 2011 |

1. **OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych urządzeń odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, a także przy użyciu sprzętu zapewniającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
2. zapewnienia serwisu przez osoby posiadające odpowiednie: kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. zapewnienia właściwych warunków BHP i ppoż. oraz ochrony zdrowia podczas wykonywania prac, tj. prace niebezpieczne pod względem pożarowym przeprowadzi zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w ZUS;
4. zapewnienia pracownikom odzieży z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz z umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko pracownika oraz nazwę Wykonawcy;
5. uzgodnienia terminu montażu z wyprzedzeniem 1-2 dniowym. Czynności montażowe należy wykonać w godzinach 700 – 1500 w dniach od poniedziałku do piątku. Prace uciążliwe (mające wpływ na pracę oraz bezpieczeństwo pracowników i klientów) należy wykonać po godzinach pracy w placówkach ZUS, tj. w godzinach 1500 – 1900 po wcześniejszym zgłoszeniu listy osób, które w imieniu Wykonawcy wykonywać będą prace montażowe;
6. zabezpieczenia miejsca prac;
7. wywozu na własny koszt odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac;
8. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za użyte materiały oraz wykonane prace montażowe, aż do ich odbioru końcowego;
9. uporządkowania terenu wykonywania prac przed przystąpieniem do odbioru końcowego;
10. pozostawienia urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej;
11. przekazania Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi urządzeń, aprobat technicznych na zastosowane materiały oraz dokumentów gwarancyjnych;
12. uruchomienia urządzeń oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi;
13. pełnej odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas realizacji przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ich na własny koszt;
14. **GWARANCJA**
15. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu (montażu) odbioru końcowego.
16. W przypadku nieprzekazania dokumentów gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł dochodzić uprawnień z gwarancji, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu (montażu) odbioru końcowego.
17. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania odbioru do czasu ich usunięcia.
18. Wszelkie wady wykryte w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt w uzgodnionym przez Strony terminie, po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego.
19. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania napraw gwarancyjnych lub opóźnieniach w wykonywaniu napraw, Zamawiający ma prawo powierzyć naprawę osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
20. Wykonawca udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami prawa ujętymi w Kodeksie Cywilnym.
21. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia prawidłowo podpisanego przez Strony protokołu (montażu) odbioru końcowego.
22. **PRZEGLĄDY/KONSERWACJE I NAPRAWY**
23. Przeglądy i konserwacje będą wykonywane w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.

Liczba przeglądów i konserwacji - zgodnie z deklaracją producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

1. Awarie i usterki powstałe w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.
2. Czas reakcji dla usterki, naprawy lub awarii w okresie trwania gwarancji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instalacja/Urządzenie** | **Czas reakcji** | | **Czas reakcji napraw\*** | |
|  | **Awaria** | **Usterka** | **Awaria** | **Usterka** |
| Gazowa | 3 h | 5 h | 24 h | 24 h |

\* W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie określonym w powyższej tabeli, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji naprawy.

5. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie nie nadaje sią do naprawy i dalszej eksploatacji przedstawić Zamawiającemu pisemną ekspertyzę techniczną potwierdzającą ten stan. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt urządzenia zastępczego   
o parametrach nie gorszych od parametrów niesprawnego urządzenia, do czasu zakupu urządzenia docelowego przez Zamawiającego (czas użytkowania zastępczego urządzenia - nie dłużej niż 3 miesiące);

1. **PŁATNOŚĆ FAKTURY**

Faktura będzie zapłacona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu odbioru (montażu) odbioru końcowego.