**FORMULARZ OFERTY**

na wykonanie Roboty budowlane o wartości netto **poniżej 130 000** **złotych**

pieczęć wykonawcy

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**w Dąbrowie k/Bartoszyc**

Dąbrowa 56A

11-200 Bartoszyce

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia do składnia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie **Zapytania ofertowego** na: **„Wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających w roku 2024”** – znak sprawy: **ZDP-DT.343.6.2024**

my niżej podpisani:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**działając w imieniu i na rzecz:

**Nazwa i adres Wykonawcy[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP *(jeżeli dotyczy)* |  |
| REGON *(jeżeli dotyczy)* |  |
| Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą? | Tak / Nie \* |

\*) niepotrzebne skreślić

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

* **DP 1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol – Glitajny na odcinku Sępopol – granica powiatu o długości 1,731 km**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KOD Ogólnej Spec. Tech. (Klasyfikacji robót)** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jm.** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka podatku VAT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach wraz z odwiezieniem i utylizacją materiału ze ścinki | m2 |  |  |
| 2 | D.03.01.03.b | Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu 0,6 m3/1 mb długości rowu z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |
| 3 | D.03.01.03.b | Odmulanie rowów przy średniej głębokości namułu 20 cm z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |

* **DP 1499N Troksy - Kominki - Samławki - dr. woj. nr 590 na odcinku DW 594 (Troksy) – granica powiatu o długości 1,778 km**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KOD Ogólnej Spec. Tech. (Klasyfikacji robót)** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jm.** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka podatku VAT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach wraz z odwiezieniem i utylizacją materiału ze ścinki | m2 |  |  |
| 2 | D.03.01.03.b | Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu 0,6 m3/1 mb długości rowu z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |
| 3 | D.03.01.03.b | Odmulanie rowów przy średniej głębokości namułu 20 cm z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |

* **DP 1537N Kumkiejmy - Krasnołąka - dr. woj. nr 511 o długości 5,693 km.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KOD Ogólnej Spec. Tech. (Klasyfikacji robót)** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jm.** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka podatku VAT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach wraz z odwiezieniem i utylizacją materiału ze ścinki | m2 |  |  |
| 2 | D.03.01.03.b | Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu 0,6 m3/1 mb długości rowu z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |
| 3 | D.03.01.03.b | Odmulanie rowów przy średniej głębokości namułu 20 cm z odwiezieniem i utylizacją materiału | mb |  |  |

1. **DEKLARUJEMY** ponadto:
2. termin wykonania zamówienia: **30 listopada 2024 r.**,
3. warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
4. **OŚWIADCZAMY**, że:
5. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
6. zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 2024-11-03,
8. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3).
9. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z dn. 27 kwietnia 2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
10. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Telefon, Fax |  |
| Adres e-mail |  |

1. **OFERTĘ** składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

1. w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). [↑](#footnote-ref-3)