***Pakiet nr 1. System do stymulacji bezelektrodowej z aktywną fiksacją i pętlowej rejestracji zdarzeń.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia**  **parametru (TAK/NIE)**  **/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **WARTOŚĆ OFEROWANA**  **podać zakresy / opisać** |
| **Stymulator bezelektrodowy mocowany aktywnie z zestawem wprowadzającym**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. 2. | Aktywny mechanizm fiksacyjny | TAK |  |
| 1. 3. | Możliwość wykonywania obrazowania MRI | TAK |  |
| 1. 4. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar  podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK |  |
| 1. 5. | Najdłuższa dostępna żywotność baterii | TAK, podać |  |
| 1. 6. | Zestaw wprowadzający zintegrowany ze stymulatorem | TAK |  |
| 1. 7. | Śródzabiegowy pomiar parametrów elektrycznych przed fiksacją | TAK |  |
| 1. 8. | Dostępny dedykowany system do usuwania stymulatora | TAK |  |
| **Wszczepialny system do pętlowej rejestracji zdarzeń wraz zestawem wprowadzającym**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. | Żywotność - min 2 lata | TAK, podać |  |
| 2. | Komunikacja – Bluetooth | TAK |  |
| 3. | Epizody aktywowane poprzez:  - manualnie przez pacjenta za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta  - szybki rytm komorowy (parametr programowany)  - wolny rytm komorowy (parametr programowany)  - pauzy  - migotanie przedsionków | TAK |  |
| 4. | Czas IEGM dla epizodów 60 minut. | TAK |  |
| 5. | Możliwość zdalnego monitoringu za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta. | TAK |  |
| 6. | W zestawie zestaw do implantacji podskórnej. | TAK |  |
| 7. | Możliwość zdalnego programowania parametrów | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.