**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych z zabudową do ratownictwa górskiego przystosowanych do intensywnego użytkowania w trudnym terenie wraz z pełną dokumentacją, homologacją oraz gwarancją producenta zgodnie z poniższymi wymogami.

Zakup w ramach projektu pt. „Transgraniczne ratownictwo górskie – Góry Izerskie, Karkonos” (numer projektu: CZ.11.01.01/00/24\_012/0000179). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021–2027, Priorytet 1.1 – Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami.

**2. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KAŻDEGO POJAZDU**

2.1 Napęd i konstrukcja, wyposażenie techniczne

* Stały napęd 4×4.
* Skrzynia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym.
* Blokada mechanizmu różnicowego centralna (obowiązkowa).
* Prześwit min. **260 mm**.
* Kąt natarcia min. **35°**, zejścia min. **20°**, kąt rampowy min. **25°**.
* Głębokość brodzenia min. **700 mm**.
* Konstrukcja nośna przystosowana do pracy w terenie (rama nośna lub samonośna wzmacniana).
* rok produkcji: co najmniej 2024 dla samochodu dostarczanego w 2025 roku oraz co najmniej 2026 dla samochodu dostarczanego w 2027 roku.
* moc silnika: co najmniej 250KM
* paliwo: benzyna
* skrzynia biegów: automatyczna
* felgi 17-19 cali z oponami terenowymi
* Przestrzeń wewnątrz pojazdu za pierwszym rzędem foteli o wymiarach minimum 200cm długości, oraz minimum 60 cm szerokości pozwalająca na montaż noszy samozaładowczych
* hak holowniczy
* homologacja na przewóz minimum 3 osób.
* maksymalna wysokość pojazdu 2530 mm
* Gwarancja: min. **36 miesięcy** lub **100 000 km** (wymagane oba limity).

2.2 Wyposażenie specjalistyczne pojazdu ratowniczego (bezwzględnie wymagane)

* system noszy samozaładowczych wraz z noszami, stałym mocowaniem do podłogi wewnątrz pojazdu oraz rampa najazdowa
* dodatkowe punkty mocowania bagażu na podłodze w bagażniku ( w 4 skrajnych narożnikach noszy także punkty montażowe w przypadku transportu innych noszy niż samozaładowcze).
* System listew montażowych na obu ścianach bagażnika - spełniający standardy EN1789:2007+A2:2014
* gniazdo elektryczne 12V lub 230V w bagażniku
* wykończenie bagażnika blachą ryflowaną bądź innym materiałem odpornym na zużycie oraz łatwym do sprzątania.
* bagażnik dachowy z drabinka oraz skrzynia metalowa (wymiary min 1500x700x350mm)
* metalowe orurowanie zderzaka przód
* wyciągarka przód
* progi boczne z punktami pod podnośnik Hi LIft
* metalowe osłony silnika, skrzyni biegów oraz dyferencjałów.
* na dachu pojazdu oświetlenie robocze led: lewa i prawa strona, przód i tył
* dodatkowe oświetlenie przestrzeni bagażnika
* belka sygnalizacyjna oraz inne wymagane oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego (dwie lampki sygnalizacyjne z przodu pojazdu, dwie z tyłu, belka dachowa z oświetleniem i napisem GOPR), sygnalizacja dźwiękowa
* montaż anteny na zewnątrz pojazdu oraz radiostacji w zasięgu kierowcy oraz pasażera.
* wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wyłącznikiem dla powyższych urządzeń.
* oklejenie pojazdu według wzoru GOPR: logo maska przód, niebieskie pasy wzdłuż boków pojazdu oraz z tyłu, logotypy sponsorów oraz oznaczenia GOPR po bokach pojazdu oraz z tyłu.

**3. WARUNKI GWARANCJI DLA KAŻDEGO Z POJAZDÓW**

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na:

1) wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne (gwarancja mechaniczna) – min. 36 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) ale nie mniej niż 100 000 km. (wymagane oba limity).

2) na karoserię minimum 48 miesięcy.

Zamawiający informuje, że 36 miesięcy jest równe 100 000 km na potrzeby określenia warunków gwarancji, jeżeli producent zastrzega w swoich dokumentach dodatkowe zapisy lub obostrzenia (wymagane oba limity) w ramach gwarancji podstawowej.

2. Gwarancja świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami:

1) Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (Autoryzowany Serwis Producenta).

2) Zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia będą zgłaszane osobiście przez Zamawiającego lub przesyłane elektronicznie lub zgłaszane telefonicznie na numer telefonu

3) Naprawy gwarancyjne wykonane będą w terminie do 14 dni liczonych od chwili zgłoszenia awarii/usterki. W przypadku, gdy powyższy termin nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i uzgodnienia z Zamawiającym nowego terminu naprawy.

4) Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii.

3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się materiały wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, tj. w szczególności: oleje, płyny, filtry, klocki i tarcze hamulcowe, itp.

4. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych w samochodzie nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

5. W przypadku nieprzystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający ma prawo dokonać naprawy i wymiany części na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji.

7. Ocena zgłoszonej awarii oraz czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych muszą zostać dokonane przez podmiot posiadający autoryzację producenta przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku, gdy gwarancja producenta obejmuje korzystniejsze warunki gwarancji 7 niż przewidziane w niniejszej umowie ma ona w tym zakresie zastosowanie w stosunku do Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej wraz z protokołem odbioru.

10. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o każdorazowej zmianie swojej siedziby oraz numerów telefonów

11. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

12. Wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą, wymianą lub naprawą wadliwych części w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.

13. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).

14. Okres rękojmi za wady fizyczne upływa nie wcześniej niż z dniem upływu okresu gwarancji, o której mowa w pkt 1

15. Wykonawca zapewni przez okres co najmniej 15 lat od dnia zakończenia realizacji Umowy dostępność części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodu.

**4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI**

* Dostawa pierwszego pojazdu w terminie do **30 dni** od podpisania umowy zgodnie z deklaracją wskazaną w Formularzu oferty.
* Dostawa drugiego pojazdu do **28.02.2027**

Przekazanie samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokonane zostanie w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze, województwo Dolnośląskie, na podstawie protokołu odbioru

**8. DOKUMENTY ODBIOROWE DLA KAŻDEGO Z POJAZDÓW**

**Wykazu dokumentów niezbędnych do odbioru**:

1. świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE umożliwiające, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski,
2. książkę gwarancyjną pojazdu wraz z listą autoryzowanych stacji obsługi,
3. książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej),
4. instrukcję obsługi samochodu,
5. wykaz wyposażenia,
6. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku 6 zapłaty akcyzy,
7. co najmniej dwa komplety oryginalnych kluczyków/kart do samochodu ze sterowaniem centralnym zamkiem,
8. inne wymagane prawem dokumenty, niezbędne do rejestracji samochodu,
9. wyposażenie dodatkowe (zgodnie z OPZ, oraz dokumentacja potwierdzająca wymagane parametry tego wyposażenia).