Załącznik nr 30 SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Pakiet 29**

1. **Wózek do przewożenia posiłków gorących - nowy**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 1 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | Wózek, bemar jezdny, nowy, nieużywany. Wyklucza się urządzenie demo. | | TAK |  |  |
|  | | Wózek jezdne z szafkami z zestawami jezdnymi średnica 125 mm. | | TAK |  |  |
|  | | Górna część wózka posiada niezależnie ogrzewane zbiorniki | | TAK |  |  |
|  | | Zbiorniki dostosowane do pojemników GN 1/1 lub ich pochodnych o głębokości H=200 mm | | TAK |  |  |
|  | | 3 moduły GN 1/1 | |  |  |  |
|  | | Pod każdym zbiornikiem panel z grzałką elektryczną przeznaczoną do pracy w powietrzu. | | TAK |  |  |
|  | | Pojemniki ogrzewane parą wytwarzane z wody znajdującej się w zbiornikach w ilości ok 2 litrów | | TAK |  |  |
|  | | Instalacja spustowa z jednym zaworem pod płyta dolną, umożliwiając spust wody jednocześnie ze wszystkich komór. | | TAK |  |  |
|  | | Układ grzewczy umożliwia załączenie ogrzewania każdego zbiornika osobno oraz utrzymania posiłków w temperatury do 95 0C | | TAK |  |  |
|  | | Dolna część wózka wyposażona w 3 komory - szafki , zamykane drzwiczkami. Dolna część jest ogrzewana dzięki panelom z grzałkami umieszczonymi pod każdą szafką | | TAK |  |  |
|  | | Konstrukcja szafek może przechowywać pojemniki GN 1/1 lub ich pochodnych o głębokości H=200 mm | | TAK |  |  |
|  | | Układ grzewczy szafek umożliwia ogrzewanie każdej szafki osobno w temperaturze do 60 0C | | TAK |  |  |
|  | | Dolne szafki wyposażone w półki. | | TAK |  |  |
|  | | Wymiary zewnętrzne w mm:  - długość całkowita max. 1320 mm  - szerokość całkowita max. 700 mm  -wysokość całkowita max. 1000 mm | | TAK |  |  |
|  | | Wyposażony w przewód przyłączeniowy 3G 1,5 mm2 w powłoce polichloroprenowej, zakończony wtyczką. Zasilanie 230V, - 50 Hz | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Dokumentacja techniczno - ruchowa |  |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  | | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  | | Paszport techniczny | TAK |  |  |

1. **Wózki otwarte do rozdzielania posiłków - nowe**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 2 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | Wózek nowy, nieużywany ze stali nierdzewnej. Wyklucza się wersje demo. | | TAK |  |  |
|  | | Profil kwadratowy | | TAK |  |  |
|  | | 3-półkowy, każda półka posiada matę wygłuszającą co zapewnia ciszę i redukcję hałas podczas transportu. | | TAK |  |  |
|  | | Odporny na korozję | | TAK |  |  |
|  | | **Wymiary:** Szerokość: 850 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 900 mm | | TAK |  |  |
|  | | **Maksymalna nośność każdej** półki wózka do 40 kg | | TAK |  |  |
|  | | Odległość między półkami wynosi 245 mm | | TAK |  |  |
|  | | Wyposażony w 4 obrotowe gumowe kółka,  posiadają hamulce, co pozwala na łatwe poruszanie się wózkiem oraz jego stabilność podczas postoju. | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

1. **GN pojemnik 20 cm wys. z pokrywką - 58 L - nowy**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 5 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | Pojemnik GN 2/1 200 mm z pokrywką, nowy, nieużywany. Wyklucza się urządzenia demo. | | TAK |  |  |
|  | | Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej | | TAK |  |  |
|  | | Solidna konstrukcja | | TAK |  |  |
|  | | Stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach | | TAK |  |  |
|  | | Wytrzymują temperaturę od –40°C do 300°C | | TAK |  |  |
|  | | Możliwość piętrowania | | TAK |  |  |
|  | | Funkcja mycia w zmywarkach | | TAK |  |  |
|  | | Kolor srebrny | | TAK |  |  |
|  | | **Wymiary:**Długość 650(mm)Szerokość 530(mm)Wysokość 200(mm) | | TAK |  |  |
|  | | Pojemność min 58 L | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

**4.GN pojemnik 10 cm wys. z pokrywką - 28,9 L - nowy**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 5 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | Pojemnik GN 2/1 100 mm z pokrywką, nowy, nieużywany. Wyklucza się urządzenie demo. | | TAK |  |  |
|  | | Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej | | TAK |  |  |
|  | | Solidna konstrukcja | | TAK |  |  |
|  | | Łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość | | TAK |  |  |
|  | | Stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach | | TAK |  |  |
|  | | Wytrzymują temperaturę od –40°C do 300°C | | TAK |  |  |
|  | | Możliwość piętrowania | | TAK |  |  |
|  | | Można myć w zmywarkach | | TAK |  |  |
|  | | Kolor srebrny | | TAK |  |  |
|  | | **Wymiary:** Długość 650(mm)Szerokość 530(mm)Wysokość 100(mm) | | TAK |  |  |
|  | | Pojemność min 28,9 l | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |